



Con frecuencia de 200mhz, sin ganancia


0.5

con 0.25


con 0.125

con 0.0625



frecuencia de 300mghz con ganancia 0

0.5

0.25






0.125

0.0625

frecuencia de 500mghz con ganancia 0

0.5

0.25

0.125

0.0625